[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# show dpi

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: UTM / アプリケーションコントロール（DPI）

`# show dpi`

アプリケーションコントロール（DPI = ディープパケットインスペクション）機能の有効・無効、DPI学習機能の有効・無効とアプリケーションシグネチャデータベースの提供元、バージョン、更新チェック間隔などを表示する。
（バージョン、更新チェック間隔は、サンドバイン社が提供するアプリケーションシグネチャデータベースを使用しているときのみ表示）

### 使用例

■ アプリケーションコントロール（DPI）機能の情報を表示する。
Mode欄が「assured」のときはDPI学習機能が無効、「learning」のときはDPI学習機能（learningコマンド）が有効。
Counters欄が「global only」のときは全体統計のみ有効、「per entity」のときは全体統計に加えエンティティー別詳細統計が有効。

    awplus# show dpi ↓
    Status:      running
    Provider:    built-in
    Mode:        learning
    Counters:    global only
    Providing application database: disabled
    Web Categorization:          disabled

### 関連コマンド

counters detailed（DPIモード）
dpi（グローバルコンフィグモード）
enable（DPIモード）
learning（DPIモード）
provider（DPIモード）
show resource（特権EXECモード）
update-interval（DPIモード）
web-categorization（DPIモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC