[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# virtual-ip

モード: VRRPモード
カテゴリー: IP / VRRP

`(config-router)# virtual-ip A.B.C.D {master|backup}`

`(config-router)# no virtual-ip`

対象バーチャルルーターが使用するバーチャルIPアドレス（プライマリーIPアドレス）を設定する。
no形式で実行した場合はバーチャルIPアドレスの設定を削除する。

### パラメーター

`A.B.C.D` | バーチャルIPアドレス。LAN上ホストのデフォルトゲートウェイアドレスには、このIPアドレスを設定する。router vrrpコマンドのIFNAMEパラメーターで指定したインターフェースの実IPアドレスと同じである必要はないが、同一サブネットのIPアドレスでなくてはならない。
`master` | バーチャルルーターの初期状態をマスターに設定する。A.B.C.Dに指定するIPアドレスが、router vrrpコマンドのIFNAMEパラメーターで指定したインターフェースの実アドレスと一致している場合（バーチャルIPアドレスを実際に保有している場合）はこちらを指定すること
`backup` | バーチャルルーターの初期状態をバックアップに設定する。A.B.C.Dに指定するIPアドレスが、router vrrpコマンドのIFNAMEパラメーターで指定したインターフェースの実アドレスでない場合はこちらを指定すること

### 使用例

■ vlan100上のバーチャルルーター（VRID=100）のバーチャルIPアドレスとして10.100.100.32を指定する。インターフェースの実アドレスと異なるアドレスを指定する場合はキーワードbackupを後置すること。

    awplus(config)# router vrrp 100 vlan100 ↓
    awplus(config-router)# virtual-ip 10.100.100.32 backup ↓

一方、インターフェースの実アドレスと同じアドレスを指定する場合はキーワードmasterを指定すること。

    awplus(config)# router vrrp 100 vlan100 ↓
    awplus(config-router)# virtual-ip 10.100.100.1 master ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは、バーチャルルーターの動作が有効化されているときには実行できない。disableコマンドでバーチャルルーターの動作を無効化してから実行すること。

### コマンドツリー

    router ipv6 vrrp (グローバルコンフィグモード)
    router vrrp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- virtual-ip（VRRPモード）

### 関連コマンド

disable（VRRPモード）
enable（VRRPモード）
show interface（非特権EXECモード）
show vrrp（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC