[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# retry-interval

モード: DDNSアップデートメソッドモード
カテゴリー: IP付加機能 / ダイナミックDNSクライアント

`(config-ddns-update-method)# retry-interval <1-3888000> maximum-retries <1-100>`

`(config-ddns-update-method)# no retry-interval`

対象ダイナミックDNS（DDNS）サービスにおける更新メッセージの再送間隔と再送回数を設定する。
no形式で実行した場合は再送を無効にする。
初期設定は無効（再送しない）。

### パラメーター

`<1-3888000>` | 再送間隔（秒）
`maximum-retries <1-100>` | 最大再送回数

### 使用例

■ 対象DDNSサービスにおいて、定期更新に失敗した場合は1時間（3600秒）ごとに最大23回再送するよう設定する。

    awplus(config-ddns-update-method)# retry-interval 3600 maximum-retries 23 ↓

■ 対象DDNSサービスにおいて、再送を行わないよう設定する。

    awplus(config-ddns-update-method)# no retry-interval ↓

### コマンドツリー

    ddns-update-method (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- retry-interval（DDNSアップデートメソッドモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC