[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# auth two-step enable

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-if)# [no] auth two-step enable`

対象スイッチポートで2ステップ認証を有効化する。
no形式で実行した場合は2ステップ認証を無効化する。
初期状態は無効。
2ステップ認証を有効にしたポートでは、SupplicantがMACベース認証と802.1X認証の両認証方式を連続してパスしたときに初めて通信が許可される。

- auth two-step orderコマンドを設定していない場合は、次の順序で認証をパスすれば認証成功となる。
  - MACベース認証 ○ → 802.1X認証 ○
- auth two-step orderコマンドを設定している場合は、2つの認証方式を、同コマンドで指定した順序でパスしたときだけ認証成功となる。
  同コマンド設定時に指定可能な認証方式と順序の組み合わせは、同コマンド未設定時より1つ多い下記の2とおりとなる。
  - MACベース認証 ○ → 802.1X認証 ○
  - 802.1X認証 ○ → MACベース認証 ○（auth two-step orderコマンド設定時のみ利用可能）

### 注意・補足事項

■ 2ステップ認証を行うには、対象スイッチポートでMACベース認証（auth-mac enableコマンド）と802.1X認証（dot1x port-controlコマンド）を両方有効にしておく必要がある。
■ 2ステップ認証は、Auth-fail VLAN、ゲストVLAN、ダイナミックVLANとの併用も可能。
2ステップ認証とダイナミックVLANを併用する場合は、2つ目の認証成功時にRADIUS-Acceptパケットで指定されたVLANがアサインされる（1つ目の認証成功時に指定されたVLANは無視される）。
■ 2ステップ認証では、Supplicantが1つ目の方式で認証に成功した後、一定の時間内に2つ目の認証が行われない場合、該当Supplicantの認証情報は削除される（次に該当Supplicantからパケットを受信した場合は、1つ目の認証方式からやりなおす）。
■ 2ステップ認証が有効なポートにおいて、特定のSupplicantだけ2ステップ認証の対象外とするには、auth supplicant-macコマンドで該当SupplicantのMACアドレスを指定し、port-controlパラメーターでskip-second-authオプションを指定すればよい。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- auth two-step enable（インターフェースモード）

### 関連コマンド

auth supplicant-mac（インターフェースモード）
auth two-step order（インターフェースモード）
auth-mac enable（インターフェースモード）
auth-mac password（グローバルコンフィグモード）
dot1x port-control（インターフェースモード）
show auth（特権EXECモード）
show auth two-step supplicant brief（特権EXECモード）
show dot1x（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC