[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# pac-file http-server port

モード: URLオフロードモード
カテゴリー: トラフィック制御 / URLオフロード

`(config-url-offload)# pac-file http-server port <1-65535>`

`(config-url-offload)# no pac-file http-server`

URLオフロード機能において、プロキシー自動構成ファイル（PACファイル）配布用のWebサーバーを有効化する。
no形式で実行した場合はPACファイル配布用のWebサーバーを無効化する。
本コマンド有効時、URLオフロード機能によって生成されたPACファイルはWebサーバー上のパス `/wpad.dat` でアクセス可能。

### パラメーター

`<1-65535>` | PACファイル配布用WebサーバーのリスニングTCPポート

### 使用例

■ PACファイル配布用のWebサーバーをTCPポート4080番で有効化する。

    awplus(config-url-offload)# pac-file http-server port 4080 ↓

■ PACファイル配布用のWebサーバーを無効化する。

    awplus(config-url-offload)# no pac-file http-server ↓

### 注意・補足事項

■ PACファイル配布用WebサーバーのTCPポートは、管理用Webサーバー（Web GUI）のHTTP/HTTPSポートとは異なる設定にすることを推奨。
また、2FA自己登録用Webページ（2fa self-registration portコマンド）とも異なるポートを使用すること。
管理用Webサーバーのポートは次のコマンドで設定し、それぞれ下記の初期値を持つ。

- http portコマンド（HTTPポート。初期値80）
- http secure-portコマンド（HTTPSポート。初期値443）

本コマンドでこれら管理用Webサーバーのポートを指定した場合、管理用Webサーバーと同じポート/プロトコルでPACファイルが配布される。
管理用WebサーバーのHTTPポートとHTTPSポートが両方とも設定されている場合、HTTPポートへのアクセスはHTTPSポートのHTTPS URLにリダイレクトされるため、たとえば管理用WebサーバーのHTTP/HTTPSポートが初期設定のときに、本コマンドで80番ポートを指定した場合、PACファイルには下記のいずれかのURLでアクセスできる（本製品のIPアドレスを192.168.10.1と仮定）。
(1) `http://192.168.10.1/wpad.dat`
(2) `https://192.168.10.1/wpad.dat`
この場合、URL (1)へのアクセスは(2)にリダイレクトされるため、クライアントに設定するURLとしては不要なリダイレクトの発生しない (2) のほうが望ましい。

### コマンドツリー

    url-offload (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- pac-file http-server port（URLオフロードモード）

### 関連コマンド

2fa self-registration port（グローバルコンフィグモード）
http port（グローバルコンフィグモード）
http secure-port（グローバルコンフィグモード）
service http（グローバルコンフィグモード）
show http（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC