[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# base-dn

モード: LDAPサーバーモード
カテゴリー: 運用・管理 / LDAPクライアント

`(config-ldap-server)# base-dn TEXTLINE`

`(config-ldap-server)# no base-dn`

対象LDAPサーバーのディレクトリーツリーにおいて、ユーザーを検索する際の起点となるベースDNを指定する。
なお、authenticationコマンドでbind-onlyを指定している場合は、ユーザーをバインドするときに使用するサフィックスを指定する（「login-attributeで指定した属性=ユーザー名」のあとに本コマンドで指定したDNを付加してユーザーのDNを作成する）。
no形式で実行した場合は未設定に戻る。
初期状態では未設定。

### パラメーター

`TEXTLINE` | ベースDN

### 使用例

■ LDAPサーバー「our_directory」のベースDNとして「dc=example,dc=com」を指定する。

    awplus(config)# ldap-server our_directory ↓
    awplus(config-ldap-server)# base-dn dc=example,dc=com ↓

■ ベースDNを未設定に戻す。

    awplus(config)# ldap-server our_directory ↓
    awplus(config-ldap-server)# no base-dn ↓

### コマンドツリー

    ldap-server (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- base-dn（LDAPサーバーモード）

### 関連コマンド

authentication（LDAPサーバーモード）
login-attribute（LDAPサーバーモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC