[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# encapsulation ppp

モード: インターフェースモード
カテゴリー: PPP / 一般設定

`(config-if)# [no] encapsulation ppp <0-255>`

対象インターフェース上にPPPインターフェースを追加する。
no形式で実行した場合は対象インターフェース上の指定したPPPインターフェースを削除する。
PPPインターフェースを作成可能な下位インターフェースは次のとおり。

- Ethernetインターフェース（ethX）
- ブリッジインターフェース（brX）
- USB型データ通信端末（cellular0）

本コマンドで作成したPPPインターフェースにはインターフェース名「pppX」（Xは本コマンドで指定するPPPインターフェース番号）が割り当てられ、PPPインターフェースを対象とするインターフェースモードコマンドを使ってPPP接続の設定が可能。

### パラメーター

`<0-255>` | PPPインターフェース番号

### 使用例

■ Ethernetインターフェースeth1上にPPP（PPPoE）インターフェースppp0を作成する。

    awplus(config)# interface eth1 ↓
    awplus(config-if)# encapsulation ppp 0 ↓

■ USB型データ通信端末cellular0上にPPPインターフェースppp1を作成する。

    awplus(config)# interface cellular0 ↓
    awplus(config-if)# encapsulation ppp 1 ↓

■ Ethernetインターフェースeth1上のPPP（PPPoE）インターフェースppp0を削除する。本コマンドをno形式で実行するときは、あらかじめPPPインターフェースをshutdownコマンドで無効化しておく必要があることに注意。

    awplus(config)# interface ppp0 ↓
    awplus(config-if)# shutdown ↓
    awplus(config-if)# exit ↓
    awplus(config)# interface eth1 ↓
    awplus(config-if)# no encapsulation ppp 0 ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはEthernetインターフェース（ethX）、ブリッジインターフェース（brX）、USB型データ通信端末（cellular0）に対してのみ有効。
■ ソフトウェアブリッジに所属するEthernetインターフェース（ethX）上にはPPP（PPPoE）インターフェースを作成できない。その場合は、該当ブリッジインターフェース（brX）上にPPP（PPPoE）インターフェースを作成することで、メンバーポートのethX経由でPPPoE接続が可能になる。
■ ソフトウェアブリッジに所属するVLANインターフェース側から本製品自身がPPPoE接続を行う構成は未サポート。
■ no形式で実行するときは、あらかじめ削除対象のPPPインターフェースを無効化（shutdown）しておく必要がある。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- encapsulation ppp（インターフェースモード）

### 関連コマンド

apn（インターフェースモード）
show interface（非特権EXECモード）
shutdown（インターフェースモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC