[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# ssh server

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / Secure Shell

`(config)# ssh server <1-65535>`

SSHサーバーが使用するリスニングポート番号を変更する。

### パラメーター

`<1-65535>` | SSHサーバーのリスニングTCPポート番号。初期値は22

### 使用例

    awplus(config)# ssh server 18022 ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ssh server（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

service ssh（グローバルコンフィグモード）
show ssh server（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC