[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# linkmon group

モード: グローバルコンフィグモード --> リンク監視グループモード
カテゴリー: トラフィック制御 / SD-WANロードバランス

`(config)# [no] linkmon group NAME`

SD-WANロードバランスの対象回線（ネクストホップ）を規定するリンク監視グループを新規作成し、グループの内容を編集するためのリンク監視グループモードに移動する。
あるいは、既存のリンク監視グループを指定した場合は、該当グループの内容を変更するためのリンク監視グループモードに移動する。
no形式で実行した場合は指定したグループを削除する。この場合はグローバルコンフィグモードのまま移動しない。

### パラメーター

`NAME` | グループ名

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- linkmon group（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- load-balancing（リンク監視グループモード）
             +- member（リンク監視グループモード）

### 関連コマンド

ip policy-route（ポリシーベースルーティングモード）
ipv6 policy-route（ポリシーベースルーティングモード）
linkmon probe（グローバルコンフィグモード）
linkmon profile（グローバルコンフィグモード）
show linkmon probe（非特権EXECモード）
show pbr rules group（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC