[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# 2fa allow-reuse

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / 2要素認証

`(config)# [no] 2fa allow-reuse`

時間ベース（TOTP）の2要素認証において認証コードの再利用を許可するよう設定する。
no形式で実行した場合は再利用を許可しない設定に戻す。
初期設定では認証コードの再利用を許可しない。すなわち、2要素認証ユーザーがある認証コードでログインした場合、そのコードの有効期間内に同じコードで（おそらくは別の端末から）もう一度ログインすることはできず、次の認証コードに切り替わるまで待つ必要がある。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- 2fa allow-reuse（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

2fa create user（特権EXECモード）
2fa totp-window-size（グローバルコンフィグモード）
service 2fa（グローバルコンフィグモード）
show 2fa（特権EXECモード）
show 2fa user（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC