[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# exclude dst-ip

モード: Webリダイレクトモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Webリダイレクト

`(config-web-redirect)# [no] exclude dst-ip TARGET`

Webリダイレクト機能の動作対象外にするアクセス先WebサーバーのIPv4/IPv6アドレスを指定する。
no形式で実行した場合は指定した除外するアクセス先WebサーバーのIPv4/IPv6アドレスの設定を削除する。
初期状態では除外するアクセス先WebサーバーのIPv4/IPv6アドレスは存在しない。

### パラメーター

`TARGET` | 除外するアクセス先WebサーバーのIPv4/IPv6アドレス。次のいずれかの形式で指定する。
| `A.B.C.D` | IPv4アドレス
| `A.B.C.D/M` | IPv4アドレス範囲
| `X:X::X:X` | IPv6アドレス
| `X:X::X:X/M` | IPv6アドレス範囲

### コマンドツリー

    web-redirect (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- exclude dst-ip（Webリダイレクトモード）

### 関連コマンド

exclude ip（Webリダイレクトモード）
exclude mac（Webリダイレクトモード）
exclude app（Webリダイレクトモード）
exclude url（Webリダイレクトモード）
show web-redirect（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC