[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# carrier

モード: APNプロファイルモード
カテゴリー: インターフェース / ワイヤレスWAN

`(apn-config)# carrier NAME`

`(apn-config)# no carrier`

対象APNプロファイルで使用する通信事業者を指定する。
no形式で実行した場合は通信事業者の指定を削除する。
初期状態は未設定。

### パラメーター

`NAME` | 通信事業者名。有効な名前はshow 5g carriersコマンドで確認できる（Carrier Name欄）

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはAT-AR4050S-5Gでのみ有効。

### コマンドツリー

    apn(wwan) (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- carrier（APNプロファイルモード）

### 関連コマンド

show 5g carriers（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC