[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# show ip protocols bgp

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`> show ip protocols bgp`

（IPv4）BGPルーティングプロセスの設定や状態に関する情報を表示する。

### 使用例

    awplus> show ip protocols bgp ↓
    Routing Protocol is "bgp 65010"
      IGP synchronization is disabled
      Automatic route summarization is disabled
      Default local-preference applied to incoming route is 100
      Redistributing: connected
      Neighbor(s):
      Address          AddressFamily  FiltIn  FiltOut  DistIn  DistOut  RouteMapIn
    RouteMapOut  Weight
    10.10.10.5              unicast                                       path2

    10.10.10.8              unicast                                       path1

### 関連コマンド

auto-summary（BGPモード）
bgp default local-preference（BGPモード）
neighbor filter-list（BGPモード）
neighbor remote-as（BGPモード）
neighbor route-map（BGPモード）
redistribute（BGPモード）
router bgp（グローバルコンフィグモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC