[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# web-control

モード: グローバルコンフィグモード --> Webコントロールモード
カテゴリー: UTM / Webコントロール

`(config)# [no] web-control`

Webコントロール（URLフィルタリング）機能の設定を行うため、Webコントロールモードに移行する。
no形式で実行した場合は、Webコントロールモードで行った設定をすべて削除する。この場合は、グローバルコンフィグモードのまま移動しない。

### 使用例

■ Webコントロール機能の設定を開始する。

    awplus(config)# web-control ↓
    awplus(config-web-control)#

■ Webコントロールモードで行った設定をすべて削除する。

    awplus(config)# no web-control ↓
    All Web Control configuration will be removed. Proceed? (y/n): y ↓

### 注意・補足事項

■ サブネットベースNAT（netmapアクション）とは併用できない。
■ Webコントロール（URLフィルタリング）またはアンチウイルス機能を有効にした本製品同士を接続する場合は、各製品に異なるホスト名（hostnameコマンド）を設定すること。
■ Webコントロール（URLフィルタリング）機能とDPI Webカテゴライズ機能は同時に使用できない。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- web-control（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- action（Webコントロールモード）
             +- bypass-web-control（Webコントロールモード）
             +- category（Webコントロールモード）
             +- move rule（Webコントロールモード）
             +- protect（Webコントロールモード）
             +- provider（Webコントロールモード）
             +- rule（Webコントロールモード）

### 関連コマンド

show web-control（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC