[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# clear ipv6 pim sparse-mode bsr rp-set

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: IPv6マルチキャスト / PIM

`# clear ipv6 pim sparse-mode bsr rp-set *`

（PIM-SMv6）ブートストラップルーター（BSR）から学習したRPの情報をクリアする。

### 関連コマンド

ipv6 pim bsr-candidate（グローバルコンフィグモード）
ipv6 pim rp-candidate（グローバルコンフィグモード）
ipv6 pim sparse-mode（インターフェースモード）
show ipv6 pim sparse-mode bsr-router（非特権EXECモード）
show ipv6 pim sparse-mode rp mapping（非特権EXECモード）
show ipv6 pim sparse-mode rp-hash（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC