[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# service snmp-discovery

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`(config)# [no] service snmp-discovery`

ネットワーク上のデバイスのSNMP探索機能を有効化する。
no形式で実行した場合はSNMP探索機能を無効化する。
初期設定は無効。

### 注意・補足事項

■ 対象機種や注意事項については、AMF応用編を参照。
■ AMFマスターでSNMP検出機能を有効にすると、トラップの受信が可能になる。受信するトラップの種類については、「Web GUI / Vista Manager mini - ネットワークマップ」ページの「トラップの受信」をご覧ください。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- service snmp-discovery（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

snmp-discovery arp-polling-interval（グローバルコンフィグモード）
snmp-discovery snmp-polling-interval（グローバルコンフィグモード）
snmp-discovery community（グローバルコンフィグモード）
snmp-discovery snmp-version（グローバルコンフィグモード）
snmp-discovery user（グローバルコンフィグモード）
snmp-discovery deny（グローバルコンフィグモード）
show snmp-discovery（特権EXECモード）
snmp-discovery permit（グローバルコンフィグモード）
snmp-discovery arp-polling-interval（グローバルコンフィグモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC