[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# wireless-mac-filter

モード: APプロファイルモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / AP共通設定（APプロファイル）

`(config-wireless-ap-prof)# wireless-mac-filter TYPE <1-65535>`

`(config-wireless-ap-prof)# no wireless-mac-filter`

対象APプロファイルで使用するMACフィルター（MACアドレスリスト）とそのフィルタータイプ（ホワイトリストかブラックリスト）を指定する。
no形式で実行した場合は、対象APプロファイルで使用するMACフィルターの指定を解除する（MACフィルターを使用しない設定にする）。
APプロファイルの初期設定ではMACフィルターは指定されていない。
実際にMACフィルターを使用するには、wireless-mac-filter enableコマンド（無線ネットワークモード）を使って、VAP単位（無線ネットワーク単位）でMACフィルターを有効に設定する必要がある。

### パラメーター

`TYPE :=` | `{permit|deny}`
| 対象APプロファイルにおけるMACフィルターの利用方法（フィルタータイプ）。以下から選択する
| `permit` | ホワイトリスト（許可リスト）。リストに含まれるMACアドレスだけを許可し、他は拒否する（デフォルト拒否）
| `deny` | ブラックリスト（拒否リスト）。リストに含まれるMACアドレスだけを拒否し、他は許可する（デフォルト許可）
`<1-65535>` | MACフィルター番号

### 使用例

■ APプロファイル「1」において、MACフィルター「1」をブラックリストとして使用できるよう設定する。

    awplus(config-wireless)# ap-profile 1 ↓
    awplus(config-wireless-ap-prof)# wireless-mac-filter deny 1 ↓

なお、実際にこのブラックリストを利用してMACアドレスフィルタリングを行うためには、該当APプロファイルで定義した各VAPに対応する無線ネットワークの設定においてMACフィルターを有効にする必要がある（wireless-mac-filter enableコマンド（無線ネットワークモード））。

### コマンドツリー

    ap-profile (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- wireless-mac-filter（APプロファイルモード）

### 関連コマンド

wireless-mac-filter（無線LANコントローラーモード）
wireless-mac-filter enable（無線ネットワークモード）
show wireless wireless-mac-filter（非特権EXECモード）
wireless export wireless-mac-filter（特権EXECモード）
wireless import wireless-mac-filter（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC