[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# show ip bgp neighbors rcvd-msgs

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`> show ip bgp neighbors {A.B.C.D|X:X::X:X} rcvd-msgs`

（IPv4/IPv6）指定したBGPピアから受信したBGPメッセージの数を表示する。

### パラメーター

`A.B.C.D` | BGPピアのIPアドレス
`X:X::X:X` | BGPピアのIPv6アドレス

### 使用例

    awplus> show ip bgp neighbors 192.168.1.1 rcvd-msgs ↓
      Received 89 messages

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC