[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# auth critical

モード: ポート認証プロファイルモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-auth-profile)# [no] auth critical`

対象スイッチポートをポート認証機能のクリティカルポートとして設定する。
no形式で実行した場合はクリティカルポートから通常ポートに戻す。
初期状態では、各スイッチポートは通常ポートに設定されている。
ポート認証では、登録済みのRADIUSサーバーがすべて無応答だった場合、通常ポートでは認証失敗となるが、クリティカルポートでは認証成功となる。

> Note

> > 本コマンドは、ポート認証設定をテンプレート化する際に使用するコマンド（ポート認証プロファイルモード）です。　機能は、インターフェースモードの auth criticalコマンドと同じです。　詳細情報は、本リファレンスの「インターフェース」/「ポート認証」をご覧ください。

### コマンドツリー

    auth profile (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- auth critical（ポート認証プロファイルモード）

### 関連コマンド

auth critical（インターフェースモード）
auth profile（インターフェースモード）
auth profile（グローバルコンフィグモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC