[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# show ip bgp neighbors keepalive-interval

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`> show ip bgp neighbors A.B.C.D keepalive-interval`

（IPv4）指定したIPv4 BGPピアに対するKEEPALIVEメッセージの送信間隔設定値を表示する。

### パラメーター

`A.B.C.D` | BGPピアのIPアドレス

### 使用例

    awplus> show ip bgp neighbors 192.168.100.2 keepalive-interval ↓
      Configured keepalive interval is 98 seconds
      Keepalive interval for this session is 30 seconds
    awplus>

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC