[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# show ips

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: UTM / 侵入防御（IPS）

`# show ips`

侵入防御（IPS）機能の情報を表示する。

### 使用例

■ 侵入防御（IPS）機能の情報を表示する。

    awplus# show ips ↓
    Status:             Enabled (Active)
    Provider:           proofpoint
    Events:             0
    Alert Thresholding: Enabled (default)
    Resource version:   2.0
    Update interval:    1 hour

### 関連コマンド

alert-thresholding（IPSモード）
ips（グローバルコンフィグモード）
protect（IPSモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC