[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# ntp pool

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / NTP

`(config)# ntp pool FQDN [version <1-4>] [maxsources <3-16>] [prefer]`

`(config)# no ntp pool FQDN`

指定したNTPプール（複数のIPアドレスに解決されるFQDN）を利用してNTPサーバーリストに複数のNTPサーバーを追加する。
no形式で実行した場合は、NTPサーバーリストから指定したNTPプール由来のNTPサーバーを削除する。
本製品は、本コマンドで指定したプール内のNTPサーバーに対し、クライアントモードで動作する。すなわち、本製品の時計を該当サーバーの時計に一方的に同期するだけで、該当サーバーが本製品の時計に同期することはできない。

> Note

> > 本コマンドでNTPクライアントの設定を行った場合、NTPサーバーとの時刻同期に成功すると本製品自身もNTPサーバーとして動作するようになります。そのため、悪意のある第三者から攻撃を受ける可能性のあるロケーションでNTPクライアント機能を有効にする場合は、アクセス制御機能等を利用して必要なNTP通信だけを許可する設定を推奨します（設定例はntp restrictコマンドの使用例をご参照ください）。

### パラメーター

`FQDN` | NTPプールのFQDN（例：pool.ntp.org）
`version <1-4>` | NTPのバージョンを1～4から選択して指定する。省略時は4
`maxsources <3-16>` | このNTPプールに含まれるNTPサーバーをいくつまで保持するかを指定する。省略時は4
`prefer` | このNTPプールに含まれるNTPサーバーを優先的に使用したい場合に指定する

### 使用例

    awplus(config)# ntp pool pool.ntp.org ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ntp pool（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ntp master（グローバルコンフィグモード）
ntp peer（グローバルコンフィグモード）
ntp restrict（グローバルコンフィグモード）
ntp server（グローバルコンフィグモード）
show ntp associations（非特権EXECモード）
show ntp status（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC