[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# show ip-reputation

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: UTM / IPレピュテーション

`# show ip-reputation`

IPレピュテーション（IPアドレスブラックリスト）機能の有効・無効とIPレピュテーションデータベースの提供元やホワイトリスト、更新チェック間隔などを表示する。

### 使用例

■ IPレピュテーション機能の情報を表示する。

    awplus# show ip-reputation  ↓
    Status:      Enabled (Active)
    Events:      23
    Provider:    LAC
        Resource version: not set
        Entry count:      0
        Status:           Unlicensed
    Provider:    Proofpoint
        Resource version: 1.0
        Entry count:      171927
        Status:           Unlicensed
    Whitelist:
        Entry count:      2
    Resource update interval: 1 hour

表 1
Events | LAC、Proofpointのリストにマッチした合計数。Whitelistにマッチした数はカウントされない
Entry count (LAC) | 株式会社ラックから提供された脅威情報リスト（IPアドレス）の数
Entry count (Proofpoint) | Proofpoint社から提供された脅威情報リスト（IPアドレス）の数。1つのIPアドレスが複数カテゴリーに含まれている場合、それぞれカウントされる
Entry count (Whitelist) | ホワイトリストに登録されたIPアドレスの数

### 関連コマンド

ip-reputation（グローバルコンフィグモード）
protect（IPレピュテーションモード）
provider（IPレピュテーションモード）
show resource（特権EXECモード）
update-interval（IPレピュテーションモード）
whitelist（IPレピュテーションモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC