[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# mode

モード: APプロファイル・無線モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / AP共通設定（APプロファイル）

`(config-wireless-ap-prof-radio)# mode {bg|bg-n|n-only-g|a|a-n|n-only-a|a-n-ac|n-ac|bg-n-ax|a-n-ac-ax}`

`(config-wireless-ap-prof-radio)# no mode`

対象APプロファイルの対象無線インターフェースで使用する無線モード（プロトコル）を指定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
使用可能な無線モードと初期値は、APプロファイルを適用するアクセスポイントの種類（hwtype）、無線インターフェース（radio）によって異なる。
対応AP機種の各設定において指定可能な値は次のとおり。

AP機種名 | hwtype | radio | 使用可能なモード | 初期値
AT-TQ6702 GEN2, AT-TQm6702 GEN2, AT-TQ6702e GEN2 AT-TQ6602, AT-TQ6602 GEN2, AT-TQm6602 GEN2 | at-tq6702gen2, at-tqm6702gen2, at-tq6702egen2 at-tq6602, at-tq6602gen2, at-tqm6602gen2 | 1 | bg, bg-n-ax | bg-n-ax
2 | a, a-n-ac-ax | a-n-ac-ax
AT-TQ5403, AT-TQm5403, AT-TQ5403e | at-tq5403, at-tqm5403, at-tq5403e | 1 | bg, bg-n | bg-n
2 | a, a-n-ac | a-n-ac
3 | a, a-n-ac | a-n-ac
AT-TQ1402, AT-TQm1402 | at-tq1402, at-tqm1402 | 1 | bg, bg-n | bg-n
2 | a, a-n-ac | a-n-ac
AT-TQ4600 | at-tq4600 | 1 | bg, bg-n, n-only-g | bg-n
2 | a, a-n-ac, n-ac | a-n-ac

### パラメーター

`bg` | IEEE 802.11b/g
`bg-n` | IEEE 802.11b/g/n
`n-only-g` | IEEE 802.11n 2.4GHz帯
`a` | IEEE 802.11a
`a-n` | IEEE 802.11a/n
`n-only-a` | IEEE 802.11n 5GHz帯
`a-n-ac` | IEEE 802.11a/n/ac
`n-ac` | IEEE 802.11n/ac
`bg-n-ax` | IEEE 802.11b/g/n/ax
`a-n-ac-ax` | IEEE 802.11a/n/ac/ax

### 注意・補足事項

■ 本設定を変更した場合、下記コマンドの設定が初期値に戻る。

- bandwidthコマンド（APプロファイル・無線モード）
- channelsコマンド（APプロファイル・無線モード）
- channelコマンド（AP登録・無線モード）

### コマンドツリー

    radio (APプロファイルモード)
        |
        +- mode（APプロファイル・無線モード）

### 関連コマンド

hwtype（APプロファイルモード）
radio（APプロファイルモード）
show wireless ap capability hwtype（非特権EXECモード）
show wireless ap-profile（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC