[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# sub-sub-class(wrr)

モード: トラフィックコントロール・ポリシー・サブクラスモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`(config-tc-subclass)# sub-sub-class NAME weight <1-100> [queue-length <2-65536> & set-dscp <0-63> & red-curve NAME]`

`(config-tc-subclass)# no sub-sub-class NAME`

対象第二階層クラスに第三階層クラス（サブサブクラス）を追加する。
本コマンドは、sub-class(priority)、sub-class(wrr)コマンドで指定した第三階層クラス間のキュー制御方式がWRRの場合に使う。
no形式で実行した場合は指定したクラスを削除する。

### パラメーター

`NAME` | クラス名
`weight <1-100>` | 対象クラスに対するWRRウェイト（重み）。同じ第二階層クラスに属する第三階層クラス間では、各クラスのウェイト比率にしたがってラウンドロビンでパケットが送出される
`queue-length <2-65536>` | 最大キュー長（パケット数）。初期値は1000
`set-dscp <0-63>` | パケットにセットするDSCP値。初期状態では未設定
`red-curve NAME` | 対象クラス内の各フローに適用するREDカーブテンプレート（red-curveコマンド）。初期状態では未設定

### 注意・補足事項

■ red-curveパラメーターで指定したREDカーブテンプレートは、末端クラス内のフロー単位で適用される。

### コマンドツリー

    sub-class(htb) (トラフィックコントロール・ポリシー・クラスモード)
    sub-class(priority) (トラフィックコントロール・ポリシー・クラスモード)
    sub-class(wrr) (トラフィックコントロール・ポリシー・クラスモード)
        |
        +- sub-sub-class(wrr)（トラフィックコントロール・ポリシー・サブクラスモード）

### 関連コマンド

red-curve（トラフィックコントロールモード）
show traffic-control policy（特権EXECモード）
show traffic-control red-curve（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC