[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# exclude ip

モード: Webリダイレクトモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Webリダイレクト

`(config-web-redirect)# [no] exclude ip TARGET`

Webリダイレクト機能の動作対象外にするクライアントのIPv4/IPv6アドレスを指定する。
no形式で実行した場合は指定した除外クライアントの設定を削除する。
初期状態では除外クライアントは存在しない。

### パラメーター

`TARGET` | 除外クライアントのアドレス。次のいずれかの形式で指定する。
| `A.B.C.D` | IPv4アドレス
| `A.B.C.D/M` | IPv4アドレス範囲
| `X:X::X:X` | IPv6アドレス
| `X:X::X:X/M` | IPv6アドレス範囲

### 使用例

■ グローバルユニキャストIPv6アドレスか、10.0.0.0/8レンジのIPv4アドレスを持つクライアントをWebリダイレクトの対象外とする。

    awplus(config-web-redirect)# exclude ip 2000::/3 ↓
    awplus(config-web-redirect)# exclude ip 10.0.0.0/8 ↓

### コマンドツリー

    web-redirect (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- exclude ip（Webリダイレクトモード）

### 関連コマンド

exclude mac（Webリダイレクトモード）
show web-redirect（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC