[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# ipv6 pim sparse-mode

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6マルチキャスト / PIM

`(config-if)# [no] ipv6 pim sparse-mode [passive]`

（PIM-SMv6）対象インターフェースでPIM-SMv6を有効にする。
no形式でオプションを指定しなかった場合は、対象インターフェースでPIM-SMv6を無効にする。
no形式でオプションを指定した場合は、該当オプションだけを無効にする。
なお、PIM-SMv6を使用するためには、ipv6 multicast-routingコマンドでマルチキャストルーティング機能を有効化しておく必要がある。また、インターフェースでPIM-SMv6を有効化または無効化するときは、MLD機能も同時に有効化・無効化すること（ipv6 mldコマンド）。

### パラメーター

`passive` | 対象インターフェースをPIM-SMv6のパッシブインターフェースに設定する。パッシブインターフェースではマルチキャストパケットの転送は行うが、PIMパケットは送受信しない

### 使用例

■ vlan10、vlan20の両インターフェースでPIM-SMv6によるマルチキャストルーティングを有効化する。PIM-SMv6の設定時には、MLDの設定もペアで行うこと。

    awplus(config)# interface vlan10,vlan20 ↓
    awplus(config-if)# ipv6 pim sparse-mode ↓
    awplus(config-if)# ipv6 mld ↓

### 注意・補足事項

■ インターフェースでPIM-SMv6を有効化または無効化するときは、必ずMLD機能も同時に有効化・無効化すること（ipv6 mldコマンド）。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ipv6 pim sparse-mode（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ipv6 mld（インターフェースモード）
ipv6 multicast-routing（グローバルコンフィグモード）
service pim6（グローバルコンフィグモード）
show ipv6 mld interface（非特権EXECモード）
show ipv6 pim sparse-mode interface（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC