[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# tunnel openvpn ipv6-pool

モード: インターフェースモード
カテゴリー: VPN / OpenVPN

`(config-if)# tunnel openvpn ipv6-pool X:X::X:X/M local X:X::X:X`

`(config-if)# no tunnel openvpn ipv6-pool`

対象OpenVPNトンネルインターフェースで使用するIPv6アドレスプールを設定する。
no形式で実行した場合はIPv6アドレスプールを削除する。
初期状態では未設定。
IPv6アドレスプールはOpenVPNクライアントに動的IPv6アドレスを割り当てるための仕組みで、RADIUSサーバーやLDAPサーバーからOpenVPNクライアントに固定IPv6アドレスが割り当てられなかった場合に使用される。
なお、動的IPv6アドレスは動的IPv4アドレスと同時に割り当てられるため、IPv4アドレスプール（tunnel openvpn ip-poolコマンド）の設定も別途必要。

### パラメーター

`X:X::X:X/M` | IPv6アドレスプールの開始アドレスと範囲（Mは64～124）
`local X:X::X:X` | 本製品側（ローカルエンドポイント）のIPv6アドレス。このアドレスは本製品のインターフェースに自動的に付与され、OpenVPNクライアントに対してはリモートピアアドレスとして通知される

### 使用例

■ OpenVPNクライアントに 2001:db8:100:100::/124 の範囲（先頭は 2001:db8:100:100::2）を動的に割り当てるIPv6アドレスプールを設定する。本製品側のアドレスは 2001:db8:100:100::1 とする。

    awplus(config-if)# tunnel openvpn ipv6-pool 2001:db8:100:100::2/124 local 2001:db8:100:100::1 ↓

■ IPv6アドレスプールの設定を削除する。

    awplus(config-if)# no tunnel openvpn ipv6-pool ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- tunnel openvpn ipv6-pool（インターフェースモード）

### 関連コマンド

tunnel mode openvpn tap（インターフェースモード）
tunnel mode openvpn tun（インターフェースモード）
tunnel openvpn ip-pool（インターフェースモード）
show interface（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC