[index] AT-AR3050S/AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G コマンドリファレンス 5.5.4

# show connection-log events

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: UTM / ファイアウォール

`# show connection-log events`

ファイアウォール、NAT機能における、セッション開始、終了ログの有効・無効設定を表示する。

### 使用例

    awplus# show connection-log events ↓
    Log new connection events:    Enabled
    Log connection end events:    Enabled

### 関連コマンド

firewall（グローバルコンフィグモード）
nat（グローバルコンフィグモード）
connection-log events（グローバルコンフィグモード）

(C) 2015 - 2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.BC