[index] CentreCOM x550シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show platform

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / 一般設定

`# show platform`

機種固有の設定を行う各種platform xxxxコマンドの設定を表示する。

### 使用例

    awplus# show platform ↓
    MAC vlan hashing algorithm    crc32l
    L3 hashing algorithm          crc32l
    stop-unreg-mc-flooding        off
    Port mode
      port1.0.17                  40g
      port1.0.21                  40g
    Multicast operations mode     Asynchronous
    Vlan-stacking TPID            0x8100
    Hardware Filter Size          ipv4-limited-ipv6

> Note

> > 上記表示は一例です。表示される内容は製品、バージョンや設定内容によって異なります。

### 関連コマンド

platform hwfilter-size（グローバルコンフィグモード）
platform mac-vlan-hashing-algorithm（グローバルコンフィグモード）
platform portmode interface（グローバルコンフィグモード）
platform stop-unreg-mc-flooding（グローバルコンフィグモード）
platform sync-mc-ops（グローバルコンフィグモード）
platform vlan-stacking-tpid（グローバルコンフィグモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002460 Rev.AL