[index] CentreCOM x550シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# mep ccm-ltm-priority

モード: インターフェース・イーサネットCFM MEPモード
カテゴリー: L2スイッチング / イーサネットCFM（IEEE 802.1ag）

`(config-if-eth-cfm-mep)# mep ccm-ltm-priority <0-7>`

CCメッセージの送信の優先度を設定する。

### パラメーター

`ccm-ltm-priority <0-7>` | CCメッセージの送信の優先度を設定する。大きいほうが優先度が高い。デフォルトは7

### 使用例

    awplus(config)# interface port1.0.2 ↓
    awplus(config-if)# ethernet cfm mep down mpid 12 domain-name MD-INST2 ma-name MA-INST2-1 ↓
    awplus(config-if-eth-cfm-mep)# mep ccm-ltm-priority 3 ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめONMサービスを有効にしておくこと（service onmコマンド）。

### コマンドツリー

    ethernet cfm mep (インターフェースモード)
        |
        +- mep ccm-ltm-priority（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）

### 関連コマンド

clear ccm-ltm-priority（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）
show ethernet cfm maintenance-points local mep（特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002460 Rev.AL