[index] CentreCOM x550シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# cb-channel

モード: APプロファイル・CBモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / チャンネルブランケット

`(config-wireless-ap-prof-cb)# cb-channel radio <1-3> channel CHANNEL`

`(config-wireless-ap-prof-cb)# no cb-channel`

対象チャンネルブランケットの各無線インターフェースで使用するチャンネルを設定する。
no形式で実行した場合は未設定に戻る。
初期値は未設定。
チャンネルブランケットを使用するには使用するチャンネルの設定が必須。

### パラメーター

`radio <1-3>` | 無線インターフェース番号
`channel CHANNEL` | チャンネル。APプロファイルの候補チャンネル（channelsコマンド）内から選択すること

### 使用例

■ チャンネルブランケットの無線1、無線2（W52）で使用するチャンネルをそれぞれ10チャンネルと40チャンネルに設定する。

    awplus(config-wireless-ap-prof)# channel-blanket ↓
    awplus(config-wireless-ap-prof-cb)# cb-channel radio 1 10 ↓
    awplus(config-wireless-ap-prof-cb)# cb-channel radio 2 40 ↓

### 注意・補足事項

■ 本設定は下記APに対してのみ有効。その他のAT-TQシリーズに対しては意味を持たない。

- AT-TQ7403
- AT-TQ6702 GEN2
- AT-TQ6702e GEN2 バージョン9.0.4-2.1 以降
- AT-TQ6602 GEN2
- AT-TQ6602 バージョン7.0.1-0.1以降
- AT-TQ6403 GEN2
- AT-TQ5403
- AT-TQ5403e

■ 無線3でのチャンネルブランケット設定は、AT-TQ7403のみサポート。

### コマンドツリー

    channel-blanket (APプロファイルモード)
        |
        +- cb-channel（APプロファイル・CBモード）

### 関連コマンド

channel（AP登録・無線モード）
hwtype（APプロファイルモード）
show wireless ap-profile（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002460 Rev.AL