[index] CentreCOM x550シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# atmf-link

モード: インターフェースモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`(config-if)# [no] atmf-link`

対象Ethernetポート（ethX）をAMFリンクに設定する。
no形式で実行した場合はAMFリンクとしての設定を解除する。
AMFリンクはAMF対応機器同士を接続し、AMFパケットの送受信を行うポートおよびリンクのこと。

### 使用例

■ eth1をAMFリンクに設定する。

    FSW244(config)# interface eth1 ↓
    FSW244(config-if)# atmf-link ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは、ルーター製品のEthernetポート（ethX）でのみ有効。対象機種については、解説編を参照。
■ 各ルーター製品における本コマンドの使用条件は次のとおり。詳細は解説編を参照。

- AT-TQ7403-R 全バージョン および AT-TQ6702 GEN2-Rバージョン5.5.4-0.1以降
  AMFセキュアモードの有効・無効に関わらず本コマンドを使用可能。
- AT-TQ6702 GEN2-R（TQR）バージョン5.5.3-2.x以前およびその他のルーター製品
  AMFセキュアモード（atmf secure-modeコマンド）の有効時のみ使用可能。
  セキュアモードが無効なときは実行できない。

■ 1つのAMF接続ポートに接続できるAMFノードは1台だけ。HUBなどを介して1つのAMF接続ポートに複数のAMFノードを接続することはできない。
■ 1つのAMFネットワークにマスターを2台設置する場合は、必ずマスター同士をAMFクロスリンク（switchport atmf-crosslinkコマンド）で接続すること。マスター間のクロスリンクは何本あってもよいが、AMFプロトコルのループ回避機能により、アクティブな1本を除きすべてブロッキング状態となる。
■ 同じNode Depth値を持つノード同士を接続する場合は、必ずAMFクロスリンク（switchport atmf-crosslinkコマンド）で接続すること。通常のAMFリンクで接続した場合は、show atmf linksコマンドで表示される該当ポートのAMFステータスがIncompatibleとなり、AMFの接続が確立しないため注意。
■ 1台のAMFメンバー上に、AMFマスターまでの経路（アップリンク）としてAMFリンクとAMF仮想リンクが同時に存在する構成は未サポート。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- atmf-link（インターフェースモード）

### 関連コマンド

atmf secure-mode（グローバルコンフィグモード）
show atmf links（特権EXECモード）
show atmf links statistics（特権EXECモード）
show atmf nodes（特権EXECモード）
switchport atmf-link（インターフェースモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002460 Rev.AL