[index] CentreCOM x550シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show auth-web-server

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`# show auth-web-server`

Web認証サーバーの情報を表示する。

### 使用例

    awplus# show auth-web-server ↓
    Web authentication server
      Server status: enabled
      Server address: --
      Server Host-Name: --
      Server protocol: HTTP
      DHCP server: disabled
      DHCP lease time: 20
      DHCP WPAD option URL: --
      HTTP Port No: --
      Certification: default
      HTTP Intercept Port No: 80
      HTTPS Intercept Port No: 443
      Redirect URL: --
      Redirect delay time: 5
      Session keep: disabled
      Login URL: --
      PingPolling: disabled
      PingPollingType: ARP
      PingInterval: 30
      Timeout: 1
      FailCount: 5
      ReauthTimerRefresh: disabled

表 1
Server status | Web認証サーバーの有効・無効。Web認証サーバーは、システム全体でWeb認証を有効化すると自動的に有効化される
Server address | Web認証サーバーの待ち受けIPアドレス
Server Host-Name | HTTPリダイレクト時に通知するWeb認証サーバーのホスト名
Server protocol | Web認証サーバーの待ち受けプロトコル。HTTP、HTTPSのいずれか
DHCP server | Web認証用DHCPサーバーの有効・無効
DHCP lease time | Web認証用DHCPサーバーのリース時間（秒）
DHCP WPAD option URL | Web認証用DHCPサーバーがオプション252で通知するプロキシー自動構成ファイル（PACファイル）のURL
HTTP Port No | Web認証サーバーの待ち受けTCPポート番号。未設定時（--）はHTTP、HTTPSとも標準ポート80、443を使用する
Certification | HTTPSで使用するSSLサーバー証明書の種類。default（ファームウェア組み込みの証明書）、user（copyコマンドのweb-auth-https-fileキーワードでインストールした独自の証明書）のどちらか
HTTP Intercept Port No | HTTPリダイレクトの対象TCPポート
HTTPS Intercept Port No | HTTPSリダイレクトの対象TCPポート
Redirect URL | 認証後リダイレクト機能におけるリダイレクト先URL。Web認証成功後、このURLにブラウザーをリダイレクトさせる
Redirect delay time | 認証後リダイレクト機能における認証成功後リダイレクトするまでの待機時間（秒）
Session keep | セッションキープ機能の有効・無効。HTTPリダイレクト機能においてリダイレクト前のURLを記憶しておき、認証成功後そのURLにリダイレクトさせるかどうか
Login URL | 外部Webサーバーに設置したログイン画面（フォーム）のURL
PingPolling | Web認証にパスしたSupplicantの存在をPingポーリングで監視するかどうか
PingPollingType | Pingポーリングにおける存在確認用パケットの種類
PingInterval | PingポーリングにおけるPingパケット送信間隔
Timeout | PingポーリングにおけるPingパケットの応答待ちタイムアウト
FailCount | Pingポーリングにおいて、Supplicantがいなくなったと判断するために必要なPing無応答の回数
ReauthTimerRefresh | 再認証有効時、Ping応答があった場合に再認証タイマーをリセットするかどうか

### 関連コマンド

aaa authentication auth-web（グローバルコンフィグモード）
auth-web-server dhcp wpad-option（グローバルコンフィグモード）
auth-web-server intercept-port（グローバルコンフィグモード）
auth-web-server ipaddress（グローバルコンフィグモード）
auth-web-server ping-poll enable（グローバルコンフィグモード）
auth-web-server ping-poll failcount（グローバルコンフィグモード）
auth-web-server ping-poll interval（グローバルコンフィグモード）
auth-web-server ping-poll reauth-timer-refresh（グローバルコンフィグモード）
auth-web-server ping-poll timeout（グローバルコンフィグモード）
auth-web-server ping-poll type（グローバルコンフィグモード）
auth-web-server port（グローバルコンフィグモード）
auth-web-server redirect-delay-time（グローバルコンフィグモード）
auth-web-server redirect-url（グローバルコンフィグモード）
auth-web-server session-keep（グローバルコンフィグモード）
auth-web-server ssl（グローバルコンフィグモード）
copy（特権EXECモード）
show auth（特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002460 Rev.AL