[index] CentreCOM x550シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# access-list(extended)(seq entry)

モード: 番号付き拡張IPアクセスリストモード
カテゴリー: トラフィック制御 / アクセスリスト

`(config-ip-ext-acl)# [<1-65535>] {deny|permit} ip SRCIP DSTIP`

`(config-ip-ext-acl)# no <1-65535>`

`(config-ip-ext-acl)# no {deny|permit} ip SRCIP DSTIP`

対象番号付き拡張IPアクセスリスト（シーケンス番号対応）にエントリーを新規追加または変更する。
no形式で実行した場合は指定したエントリーを削除する。
番号付き拡張IPアクセスリストは複数のエントリーから構成されるリストで、検索はシーケンス番号によって指定したエントリーの並び順に行われる。検索時には、最初にマッチしたエントリーで処理（permitかdeny）が行われ、マッチした時点で検索は終了する。どのエントリーにもマッチしなかった場合はdenyとなる。

### パラメーター

`<1-65535>` | シーケンス番号。対象アクセスリスト内におけるエントリーの位置を指定する。エントリーの新規追加時にシーケンス番号を省略した場合は、リストの最後尾にエントリーが追加され、既存の最後尾エントリーより大きい直近の4の倍数が新規エントリーの番号として自動採番される（最初にシーケンス番号なしで作成したエントリーの番号は4になる。また、最後尾エントリーの番号が99の状態でシーケンス番号を指定せずに新規エントリーを追加した場合は100になる）。なお、設定を保存して再起動した場合、各エントリーのシーケンス番号は保持されず、4, 8, 12のような4刻みの値に変更される
`deny|permit` | 条件に合致した場合のアクション。拒否（deny）、許可（permit）のどちらかを指定する
`SRCIP` | 始点IPアドレス。次のいずれかの形式で指定する
| `A.B.C.D W.X.Y.Z` | IPアドレスとワイルドカードマスク。W.X.Y.Zはワイルドカードマスク（リバースマスクまたはORマスクともいう）といい、対象アドレスとA.B.C.Dの比較時に無視したいビット（ワイルドカードとして扱いたいビット）を指定する。比較対象ビットを指定する通常のマスク（ANDマスク）の各ビットを反転させたものと考えればよい。たとえば、192.168.10.0/24の範囲（192.168.10.0～192.168.10.255）にマッチさせたい場合、先頭24ビットを比較対象にするということは、末尾8ビットを無視すればよいので、「0.0.0.255」を指定する。「0.0.0.0」を指定した場合は対象アドレスとA.B.C.Dが完全一致したときだけマッチする（「host A.B.C.D」と同義）
| `host A.B.C.D` | A.B.C.Dが単一ホストアドレスであることを示す指定。「A.B.C.D 0.0.0.0」と同義
| `any` | すべてのIPアドレスに合致させる場合に指定する。「0.0.0.0 255.255.255.255」と同義
`DSTIP` | 終点IPアドレス。指定方法はSRCIPと同じ

### 使用例

■ 172.16.10.100からのマルチキャストを拒否する番号付き拡張IPアクセスリスト「100」を作成する。

    awplus(config)# access-list 100 ↓
    awplus(config-ip-ext-acl)# deny ip host 172.16.10.100 any ↓
    awplus(config-ip-ext-acl)# permit ip any any ↓

### 注意・補足事項

■ 番号付き拡張IPアクセスリストの末尾には「deny ip any any」、すなわち、すべてをdenyする暗黙のエントリーが存在している。
■ 通常のマスク（ANDマスク）が「w.x.y.z」（w、x、y、zはそれぞれ0～255の数値）であると仮定した場合、ワイルドカードマスク（ORマスク）「W.X.Y.Z」のW、X、Y、Zは、それぞれ「W = 255 - w」、「X = 255 - x」、「Y = 255 - y」、「Z = 255 - z」で求められる。
たとえば、通常のマスク「255.255.255.0」に対応するワイルドカードマスクは「0.0.0.255」であり、通常のマスク「255.255.255.248」に対応するワイルドカードマスクは「0.0.0.7」となる。

### コマンドツリー

    access-list(extended)(list) (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- access-list(extended)(seq entry)（番号付き拡張IPアクセスリストモード）

### 関連コマンド

access-list extended（グローバルコンフィグモード）
ip pim accept-register list（グローバルコンフィグモード）
ip msdp peer rp-filter（グローバルコンフィグモード）
ip msdp peer sg-filter（グローバルコンフィグモード）
show access-list（非特権EXECモード）
show ip access-list（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002460 Rev.AL