[index] CentreCOM x550シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show ip dhcp snooping interface

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / DHCP Snooping

`> show ip dhcp snooping interface [IFRANGE]`

ポートにおけるDHCP Snooping設定とリースに関する情報を表示する。

### パラメーター

`IFRANGE` | 表示対象ポート。無指定時はすべてのポートに関する情報が表示される

### 使用例

    awplus> show ip dhcp snooping interface ↓

    DHCP Snooping Port Status and Configuration:

      Port: Provisioned ports marked with brackets, e.g. (portx.y.z)
      Action: LG = Log
              TR = Trap
              LD = Link down

                            Full    Max
     Port        Status     Leases  Leases  Action     Subscriber-ID
    --------------------------------------------------------------------------------
     port1.0.1   Untrusted  1       1       LG -- --
     port1.0.2   Untrusted  0       50      LG TR LD   Building 1 Level 1
     port1.0.3   Untrusted  0       50      LG -- --
     port1.0.4   Untrusted  0       50      LG -- --   Building 1 Level 2
     port1.0.5   Untrusted  0       50      LG -- LD   Building 2 Level 1
     port1.0.6   Untrusted  0       1       LG -- --
     port1.0.7   Untrusted  0       1       LG -- --
     port1.0.8   Untrusted  0       1       LG -- --
     port1.0.9   Untrusted  0       1       -- TR --
     port1.0.10  Untrusted  0       1       -- -- LD
     port1.0.11  Trusted    0       1       -- -- --
     port1.0.12  Trusted    0       1       -- -- --

表 1
Port | ポート名
Status | ポートの状態。untrusted（デフォルト）またはtrusted
Full Leases | ポートにおけるDHCP Snoopingテーブル（バインディングデータベース）のエントリー数
Max Leases | データベースの最大エントリー数
Action | 登録済みDHCPクライアント以外からのARPパケットが検出された場合の追加のアクション
Subscriber ID | Subscriber ID。34文字目までが表示される

### 関連コマンド

show ip dhcp snooping（非特権EXECモード）
show ip dhcp snooping statistics（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002460 Rev.AL