[index] CentreCOM x550シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# stack management vlan

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: バーチャルシャーシスタック（VCS） / コマンド

`(config)# stack management vlan <2-4094>`

`(config)# no stack management vlan`

VCS機能が内部的に使用するVCS管理用VLANのIDを変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は4094。

### パラメーター

`<2-4094>` | VCS管理用VLANのID。初期値は4094

### 使用例

■ vlan 4000をVCS管理用VLANに設定する。

    awplus(config)# stack management vlan 4000 ↓

### 注意・補足事項

■ 管理用VLANは、スタックメンバー間の通信にだけ用いられる内部的なVLAN。運用ネットワークでVLAN 4094を使用しないかぎり、本コマンドを使って変更する必要はない。
■ 本コマンドで管理用VLANを変更しても、VCSグループを再起動するまで設定は有効にならない。
■ 他のVCSグループと同一のVLAN IDを使用してもかまわない。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- stack management vlan（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show stack（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002460 Rev.AL