[index] CentreCOM x550シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# clear ipv6 mroute

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: IPv6マルチキャスト / 一般設定

`# clear ipv6 mroute {*|GROUP [SOURCE]}`

IPv6マルチキャスト経路表から指定したエントリーを削除する。

### パラメーター

`*` | すべてのエントリーを対象にする
`GROUP [SOURCE] :=` | `X:X::X:X [X:X::X:X]`
| マルチキャストグループアドレスとマルチキャスト送信者のIPv6アドレス。送信者のIPv6アドレスは省略可。指定したグループ、あるいは、グループと送信者の組に対応するエントリーだけを対象にする

### 関連コマンド

show ipv6 mroute（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002460 Rev.AL