[index] CentreCOM x550シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip igmp trusted

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / IGMP Snooping

`(config-if)# [no] ip igmp trusted {all|query|report|routermode}`

対象スイッチポートにおいて、選択したパラメーターのパケットをIGMP Snoopingで処理する。
no 形式で実行した場合は、選択したパラメーターのパケットをIGMP Snoopingで処理せずに破棄する。
パラメーターの初期設定はall。

### パラメーター

`all` | 全てのIGMPパケットとip igmp snooping routermodeコマンドで指定されているパケット
`query` | IGMP Query
`report` | IGMP Membership Report
`routermode` | ip igmp snooping routermodeコマンドで指定されているパケット

### 使用例

■ ポート1.0.5でIGMP Queryを受信しても、処理せずに破棄する。

    awplus(config)# int port1.0.5 ↓
    awplus(config-if)# no ip igmp trusted query ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip igmp trusted（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ip igmp snooping routermode（グローバルコンフィグモード）
ip igmp snooping routermode address（グローバルコンフィグモード）
show ip igmp snooping routermode（特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002460 Rev.AL