[index] CentreCOM x550シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# atmf backup area-masters synchronize

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`# atmf backup area-masters synchronize`

AMFのバックアップ先としてSSHサーバー（atmf backup server）を2台設定している場合に、SSHサーバー間でローカルマスターのバックアップデータを同期させる。
冗長バックアップ（atmf backup redundancy enable）を有効にしている場合は、外部メディア（USBメモリー・SD/SDHCカード）にもバックアップデータを同期させる。

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはatmf backup area-masters enableコマンドを設定している時に実行できる。
■ 本コマンド入力時にすでに他のバックアップ（自動、手動を問わない）が実行中だった場合は、エラーとなり次のメッセージが表示される。

    % ATMF backup is already running

■ 本コマンドはコントローラーでのみ有効。
■ 外部メディアを取り外すときは、事前にunmountコマンドを実行し、未書き込みのデータを書き出してから取りはずすこと。

### 関連コマンド

atmf backup area-masters now（特権EXECモード）
show atmf backup area（特権EXECモード）
unmount（特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002460 Rev.AL