[index] CentreCOM x550シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# clear spanning-tree detected protocols

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / スパニングツリープロトコル

`# clear spanning-tree detected protocols [interface IFNAME]`

（RSTP/MSTP）指定したスイッチポートをSTP互換モードから通常モードに戻す。
MSTPモードやRSTPモードで動作しているとき、STP BPDUを受信したスイッチポートは自動的にSTP互換モードに移行するが、STP BPDUを受信しなくなってもSTP互換モードから通常モードに戻ることはないので、必要なら本コマンドを実行して通常モードに戻す。
なお、STP互換モードで動作中に、STP BPDUではなくRSTP BPDUやMSTP BPDUを受信するようになった場合は自動的に通常モードに戻る。

### パラメーター

`interface IFNAME` | スイッチポートのインターフェース名。省略時はすべてのスイッチポートが対象となる

### 関連コマンド

show spanning-tree（非特権EXECモード）
spanning-tree force-version（インターフェースモード）
spanning-tree mode（グローバルコンフィグモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002460 Rev.AL