[index] CentreCOM x550シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show ip pim dense-mode neighbor

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / PIM

`> show ip pim dense-mode neighbor [detail]`

（PIM-DM）隣接ルーターの情報を表示する。

### パラメーター

`detail` | 詳細な情報を表示する

### 使用例

    awplus> show ip pim dense-mode neighbor ↓
    Neighbor-Address Interface          Uptime/Expires    Ver
    172.17.10.2      vlan20             00:05:43/00:01:35 v2
    172.18.10.2      vlan30             00:05:44/00:01:17 v2

表 1：オプション未指定時
Neighbor-Address | 隣接ルーターのIPアドレス
Interface | 隣接ルーターが存在するインターフェース
Uptime/Expires | 隣接ルーターを発見してからの経過時間 / 隣接ルーターのエントリーが無効になるまでの時間
Ver | PIMのバージョン

    awplus> show ip pim dense-mode neighbor detail ↓
    Neighbor 172.17.10.2 (vlan20)
     Up since 00:05:45, Expires in 00:01:33
    Neighbor 172.18.10.2 (vlan30)
     Up since 00:05:46, Expires in 00:01:44

表 2：detailオプション指定時
Neighbor | 隣接ルーターのIPアドレス。カッコ内は隣接ルーターが存在するインターフェース
Up since | 隣接ルーターを発見してからの経過時間
Expires in | 隣接ルーターのエントリーが無効になるまでの時間

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめPDMサービスを有効にしておくこと（service pdmコマンド）。

### 関連コマンド

ip pim dense-mode（インターフェースモード）
ip pim hello-holdtime（インターフェースモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002460 Rev.AL