[index] CentreCOM x550シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# arp-mac-disparity multicast-igmp(NLB)

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IP / ARP

`(config-if)# [no] arp-mac-disparity multicast-igmp`

マルチキャストMACアドレスのダイナミックARPエントリー（例：IP=192.168.10.2 / MAC=01-00-5e-28-0a-02）を登録可能にする。
デフォルトは登録不可。
NLBの設定に関しては、「IP」の「ARP」を参照。

### 注意・補足事項

■ 本コマンドの設定により、ユニキャストIPアドレスとマルチキャストMACアドレスの関連付けをしたARPエントリーがダイナミックに生成可能となり、該当ARPエントリーに登録されたIPアドレス宛てのトラフィックは、IGMPテーブルに登録された当該マルチキャストグループのポートにのみに転送される。
なお、スタティックARPエントリー（arpコマンド）は、本コマンドを設定しなくても登録可能。
■ 本コマンドはMicrosoft NLBのIGMPモードに対応するためのもの。本コマンドを設定することにより、ARPのSenderMACフィールドにマルチキャストアドレスが入っている場合でも、該当ARPに応答しARPキャッシュに登録されるようになる（本コマンド未設定時、該当ARPは破棄される）。
■ L2環境で本コマンドを使用する場合は、本コマンドの設定有無にかかわらずMicrosoft NLB宛のパケットはフラッディングします。ただし、本コマンド設定時にNLBサーバーのスタティックARPが登録されている場合は、NLBサーバーが接続されているポートにだけ出力されます。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- arp-mac-disparity multicast-igmp(NLB)（インターフェースモード）

### 関連コマンド

arp-mac-disparity multicast(NLB)（インターフェースモード）
arp-mac-disparity unicast(NLB)（インターフェースモード）
clear arp-cache（特権EXECモード）
show arp（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002460 Rev.AL