[index] CentreCOM x550シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# wireless-mac-filter

モード: 無線LANコントローラーモード --> 無線MACフィルターモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / MACフィルター

`(config-wireless)# [no] wireless-mac-filter <1-65535>`

無線LANコントローラー用のMACフィルター（MACアドレスリスト）を編集するための無線MACフィルターモードに移動する。
このとき、指定したMACフィルターがまだ存在していない場合は新規作成する。
no形式で実行した場合は、指定したMACフィルターを削除する。
MACフィルター（MACアドレスリスト）は、無線LANコントローラー管理下の各APでMACアドレスフィルタリング（MACフィルタリング）を使用するための設定要素。
管理下APでMACアドレスフィルタリングを行わせるには、MACフィルター（MACアドレスリスト）をAP共通設定（APプロファイル）に割り当て、ホワイトリスト、ブラックリストのどちらとして使うかを指定した上で、VAP（無線ネットワーク）ごとにMACフィルターの有効・無効を指示する。
詳細は解説編を参照。

### パラメーター

`<1-65535>` | MACフィルター番号

### 使用例

■ MACフィルター「1」の編集を開始する。

    awplus(config-wireless)# wireless-mac-filter 1 ↓
    awplus(config-wireless-mac-flt)#

■ MACフィルター「1」を削除する。

    awplus(config-wireless)# no wireless-mac-filter 1 ↓
    awplus(config-wireless)#

### 注意・補足事項

■ 作成可能なMACフィルターの最大数は256。
■ APプロファイルに割り当てている（wireless-mac-filterコマンド（APプロファイルモード））MACフィルターは削除できない。

### コマンドツリー

    wireless (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- wireless-mac-filter（無線LANコントローラーモード）
             |
             +- description（無線MACフィルターモード）
             +- filter-entry（無線MACフィルターモード）

### 関連コマンド

wireless-mac-filter（APプロファイルモード）
wireless-mac-filter enable（無線ネットワークモード）
show wireless wireless-mac-filter（非特権EXECモード）
wireless export wireless-mac-filter（特権EXECモード）
wireless import wireless-mac-filter（特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002460 Rev.AL