[index] CentreCOM x550シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# stackport

モード: インターフェースモード
カテゴリー: バーチャルシャーシスタック（VCS） / コマンド

`(config-if)# [no] stackport`

対象スイッチポートをスタックポートとして設定する。
no形式で実行した場合は通常のポートに戻す。

### 注意・補足事項

■ stackportコマンドによる設定は、設定を保存し、機器を再起動するまで有効になりません。
■ スイッチポートをスタックポートとして使用する場合は、必ず2ポート設定してください。
■ 異なるメディアタイプの2つのポートをスタックポートに設定することは、サポート対象外です。
■ 2つ以上のポートに対してstackportコマンドを実行した場合は、番号の小さい方の2つのポートがスタックポートになります。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- stackport（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show interface（非特権EXECモード）
show stack（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002460 Rev.AL