[index] CentreCOM x550シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# nai-realm

モード: 802.11uモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / Passpoint

`(config-wireless-network-passpoint-dot11u)# nai-realm <1-10> realm-name NAME eap-method {eap-tls & eap-ttls & eap-sim & eap-aka}`

`(config-wireless-network-passpoint-dot11u)# no nai-realm <1-10>`

NAI（Network Access Identifier）Realm情報の設定をする。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は未設定。

表 1：EAP種別
eap-method | 概要
eap-tls | EAP-TLS
eap-ttls | EAP-TTLS/MSCHAPv2
eap-sim | EAP-SIM
eap-aka | EAP-AKA

### パラメーター

`<1-10>` | NAI識別子
`realm-name NAME` | NAI Realm名（複数選択する場合はコンマ区切りで100文字以下）
`eap-method {eap-tls & eap-ttls & eap-sim & eap-aka}` | EAPの種別（複数選択可能）（詳細は表1を参照）

### コマンドツリー

    dot11u (Passpointモード)
        |
        +- nai-realm（802.11uモード）

### 関連コマンド

passpoint（無線ネットワークモード）
enable（Passpointモード）
dot11u（Passpointモード）
show wireless network（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002460 Rev.AL