[index] CentreCOM x550シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip pim bsr-border

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / PIM

`(config-if)# [no] ip pim bsr-border`

（PIM-SM）対象インターフェースにおいて、ブートストラップメッセージをブロックする（送受信を行わない）ように設定する。これは、対象インターフェースをPIM-SMドメインの末端（境界）にするための設定。
no形式で実行した場合は、ブートストラップメッセージのブロックを解除する。
初期設定ではブートストラップメッセージをブロックしない。

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめPIMサービスを有効にしておくこと（service pimコマンド）。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip pim bsr-border（インターフェースモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002460 Rev.AL