[index] CentreCOM x550シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show system environment

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`> show system environment`

本体、拡張モジュール、電源ユニットの動作環境に関する情報を表示する。

### 使用例

    awplus> show system environment ↓
    Environment Monitoring Status

    Overall Status: Normal

    Resource ID: 1  Name: AT-x550-18XTQ
    ID  Sensor (Units)                      Reading  Low Limit High Limit Status
    1   Fan: Fan 1 (Rpm)                       8695       6905        -       Ok
    2   Voltage: 1.0V (Volts)                 1.014      0.897      1.092     Ok
    3   Voltage: 1.0V Analog (Volts)          1.002      0.891      1.090     Ok
    4   Voltage: 0.95V SW core (Volts)        0.969      0.838      1.021     Ok
    5   Voltage: 12.0V (Volts)               11.905     10.767     13.166     Ok
    6   Temp: Ambient (Degrees C)                33        -11         79     Ok
    7   Temp: System (Degrees C)                 39        -11         73     Ok
    8   Temp: Exhaust (Degrees C)                42        -11         77     Ok
    9   Fan: Fan 2 (Rpm)                       8780       6905        -       Ok
    10  Voltage: 2.5V (Volts)                 2.531      2.339      2.859     Ok
    11  Voltage: 1.8V (Volts)                 1.819      1.617      1.969     Ok
    12  Voltage: 3.3V (Volts)                 3.321      2.960      3.613     Ok
    13  Voltage: 1.0V CPU core (Volts)        1.014      0.890      1.100     Ok
    14  Voltage: 5.0V (Volts)                 4.968      4.491      5.476     Ok
    15  Temp: CPU (Degrees C)                    37        -11         70     Ok
    16  Temp: System (Degrees C)                 40        -11         73     Ok
    17  Temp: PHY (Degrees C)                    36        -11         83     Ok

### 注意・補足事項

■ VCSマスターに対して本コマンドを実行した場合は、すべてのスタックメンバーに関する情報を表示する。

### 関連コマンド

show system（非特権EXECモード）
show system pluggable（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002460 Rev.AL