[index] CentreCOM x550シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# bandwidth

モード: APプロファイル・無線モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / AP共通設定（APプロファイル）

`(config-wireless-ap-prof-radio)# bandwidth {20|40|80|8080}`

`(config-wireless-ap-prof-radio)# no bandwidth`

対象APプロファイルの対象無線インターフェースにおける使用帯域幅を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
使用可能な帯域幅は、無線モード（mode）の設定によって異なる。
初期値は以下の通り。

- AT-TQ1402, AT-TQm1402, AT-TQ5403, AT-TQm5403, AT-TQ5403e：無線モードがa-n-ac, n-acの場合は80MHz、それ以外の場合は20MHz。
- AT-TQ7403, AT-TQ6602 GEN2, AT-TQm6602 GEN2, AT-TQ6702 GEN2, AT-TQm6702 GEN2, AT-TQ6702e GEN2, AT-TQ6602, AT-TQ6403 GEN2, AT-TQm6403 GEN2：無線モードにかかわらず20MHz。

### パラメーター

`20` | 20MHz（1つのチャンネルだけを使う）
`40` | 40MHz（隣接する2つのチャンネルを合わせて使う）。AT-TQ1402, AT-TQm1402, AT-TQ5403, AT-TQm5403, AT-TQ5403eでは、無線モード（mode）がbg-n, n-only-g, a-n-ac, n-acのいずれかの場合に使用可能。AT-TQ7403, AT-TQ6602 GEN2, AT-TQm6602 GEN2, AT-TQ6702 GEN2, AT-TQm6702 GEN2, AT-TQ6702e GEN2, AT-TQ6602, AT-TQ6403 GEN2, AT-TQm6403 GEN2では、無線モード（mode）がbg-n-ax, a-n-ac-axのいずれかの場合に使用可能。
`80` | 80MHz（隣接する4つのチャンネルを合わせて使う）。AT-TQ1402, AT-TQm1402, AT-TQ5403, AT-TQm5403, AT-TQ5403eでは、無線モード（mode）がa-n-ac, n-acのいずれかの場合に使用可能。AT-TQ7403, AT-TQ6602 GEN2, AT-TQm6602 GEN2, AT-TQ6702 GEN2, AT-TQm6702 GEN2, AT-TQ6702e GEN2, AT-TQ6602, AT-TQ6403 GEN2, AT-TQm6403 GEN2では、無線モード（mode）がbg-n-ax, a-n-ac-axのいずれかの場合に使用可能。
`8080` | 80+80MHz（80MHzの帯域幅を2つ組み合わせて使う）。AT-TQ6602のバージョン7.0.1-1.1以降で、無線モード（mode）がa-n-ac-axの場合にのみ使用可能。

### 注意・補足事項

■ 本設定を変更した場合、下記コマンドの設定が初期値に戻る。

- channelsコマンド（APプロファイル・無線モード）
- channelコマンド（AP登録・無線モード）

### コマンドツリー

    radio (APプロファイルモード)
        |
        +- bandwidth（APプロファイル・無線モード）

### 関連コマンド

hwtype（APプロファイルモード）
radio（APプロファイルモード）
show wireless ap capability hwtype（非特権EXECモード）
show wireless ap-profile（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002460 Rev.AL