[index] CentreCOM x550シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ipv6 nd prefix

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6 / 近隣探索

`(config-if)# ipv6 nd prefix X:X::X:X/M [VALID] [PREFERRED] [off-link] [no-autoconfig]`

`(config-if)# no ipv6 nd prefix X:X::X:X/M`

対象IPv6インターフェースから送信するルーター通知（RA）パケットに含めるプレフィックス（通知対象プレフィックス）を指定する。
no形式で実行した場合は、通知対象プレフィックスの設定を削除する。
RAを送信する設定（`no ipv6 nd suppress-ra`）のとき、実際にどのプレフィックスを通知するかはipv6 nd prefix auto-advertiseコマンド（インターフェースモード）の設定によって異なる。

- ipv6 nd prefix auto-advertiseが有効（初期設定） - インターフェースに設定されているすべてのプレフィックス ＋ ipv6 nd prefixコマンドで指定したプレフィックス（該当インターフェースに設定されていないもの）を通知
- ipv6 nd prefix auto-advertiseが無効 - ipv6 nd prefixコマンドで明示的に指定したプレフィックスだけを通知

なお、RAの送信は初期設定では無効。有効化するには、ipv6 nd suppress-raコマンドをno形式で実行する。

### パラメーター

`X:X::X:X/M` | IPv6プレフィックスとプレフィックス長。通常、プレフィックス長は64ビット固定なので、2001:db8:2:10::/64のように指定する
`VALID :=` | `<0-4294967295>`
| プレフィックスの最終有効時間（秒）。少なくとも`PREFERRED`パラメーターの値と同じか、それ以上に設定しなくてはならない。省略時は2592000秒（30日）
`PREFERRED :=` | `<0-4294967295>`
| プレフィックスの推奨有効時間（秒）。`VALID`パラメーターの値と同じか、それよりも小さい値でなくてはならない。省略時は604800秒（7日）
`off-link` | プレフィックス情報オプションのLフラグ（オンリンク（on-link）フラグ）をクリアしたいときに指定する。未指定時はLフラグをセットする
`no-autoconfig` | プレフィックス情報オプションのAフラグ（自動設定（Autonomous address-configuration）フラグ）をクリアしたいときに指定する。未指定時はAフラグをセットする

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ipv6 nd prefix（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ipv6 address（インターフェースモード）
ipv6 nd prefix auto-advertise（インターフェースモード）
ipv6 nd suppress-ra（インターフェースモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002460 Rev.AL